引导加载程序（Bootloader）
==========================
:link_to_translation:`en:[English]`

引导加载程序（Bootloader）主要执行以下任务：

1. 内部模块的最小化初始配置；
2. 根据分区表和 ota_data（如果存在）选择需要引导的应用程序（app）分区；
3. 将此应用程序映像加载到 RAM（IRAM 和 DRAM）中，最后把控制权转交给应用程序。

引导加载程序位于 Flash 的 `0x1000` 偏移地址处。

恢复出厂设置
------------
用户可以编写一个基本的工作固件，然后将其加载到工厂分区（factory）中。 

接下来，通过 OTA（空中升级）更新固件，更新后的固件会被保存到某个 OTA app 分区中，OTA 数据分区也会做相应更新以指示从该分区引导应用程序。

如果你希望回滚到出厂固件并清除设置，则需要设置 :ref:`CONFIG_BOOTLOADER_FACTORY_RESET`。

出厂重置机制允许将设备重置为出厂模式：

- 清除一个或多个数据分区。 
- 从工厂分区启动。 

:ref:`CONFIG_BOOTLOADER_DATA_FACTORY_RESET` - 允许用户选择在恢复出厂设置时需要删除的数据分区。可以通过逗号来分隔多个分区的名字，并适当增加空格以便阅读（例如 "nvs, phy_init, nvs_custom, ..."）。请确保此处指定的名称和分区表中的名称相同，且不含有 “app” 类型的分区。

:ref:`CONFIG_BOOTLOADER_OTA_DATA_ERASE` - 恢复出厂模式后，设备会从工厂分区启动，OTA 数据分区会被清除。

:ref:`CONFIG_BOOTLOADER_NUM_PIN_FACTORY_RESET`- 设置用于触发出厂重置的 GPIO 编号，必须在芯片复位时将此 GPIO 拉低才能触发出厂重置事件。

:ref:`CONFIG_BOOTLOADER_HOLD_TIME_GPIO`- 设置进入重置或测试模式所需要的保持时间（默认为 5 秒）。设备复位后，GPIO 必须在这段时间内持续保持低电平，然后才会执行出厂重置或引导测试分区。

示例分区表如下::

	# Name,   Type, SubType, Offset,   Size, Flags
	# 注意，如果你增大了引导加载程序的大小，请确保更新偏移量，避免和其它分区发生重叠
	nvs,      data, nvs,     0x9000,   0x4000
	otadata,  data, ota,     0xd000,   0x2000
	phy_init, data, phy,     0xf000,   0x1000
	factory,  0,    0,       0x10000,  1M
	test,     0,    test,    ,         512K
	ota_0,    0,    ota_0,   ,         512K
	ota_1,    0,    ota_1,   ,         512K

.. _bootloader_boot_from_test_firmware:

从测试固件启动
--------------
用户可以编写在生产环境中测试用的特殊固件，然后在需要的时候运行。此时需要在分区表中专门申请一块分区用于保存该测试固件（详情请参阅 :doc:`分区表 <partition-tables>`）。如果想要触发测试固件，还需要设置 :ref:`CONFIG_BOOTLOADER_APP_TEST`。

:ref:`CONFIG_BOOTLOADER_NUM_PIN_APP_TEST` - 设置引导测试分区的 GPIO 管脚编号，该 GPIO 会被配置为输入模式，并且会使能内部上拉电阻。若想触发测试固件，该 GPIO 必须在芯片复位时拉低。设备重启时如果该 GPIO 没有被激活（即处于高电平状态），那么会加载常规配置的应用程序（可能位于工厂分区或者 OTA 分区）。 

:ref:`CONFIG_BOOTLOADER_HOLD_TIME_GPIO` - 设置进入重置或测试模式所需要的保持时间（默认为 5 秒）。设备复位后，GPIO 必须在这段时间内持续保持低电平，然后才会执行出厂重置或引导测试分区。

自定义引导程序
--------------
用户可以重写当前的引导加载程序，具体做法是，复制 `/esp-idf/components/bootloader` 文件夹到项目目录中，然后编辑 `/your_project/components/bootloader/subproject/ain/bootloader_main.c` 文件。

在引导加载程序的代码中，用户不可以使用驱动和其他组件提供的函数，如果确实需要，请将该功能的实现部分放在 bootloader 目录中（注意，这会增加引导程序的大小）。监视生成的引导程序的大小是有必要的，因为它可能会与内存中的分区表发生重叠而损坏固件。目前，引导程序被限制在了分区表之前的区域（分区表位于 `0x8000` 地址处）。

