PROVIDE ( UART0 = 0x3ff40000 );
PROVIDE ( SPI1 = 0x3ff42000 );
PROVIDE ( SPI0 = 0x3ff43000 );
PROVIDE ( GPIO = 0x3ff44000 );
PROVIDE ( SIGMADELTA = 0x3ff44f00 );
PROVIDE ( RTCCNTL = 0x3ff48000 );
PROVIDE ( RTCIO = 0x3ff48400 );
PROVIDE ( SENS = 0x3ff48800 );
PROVIDE ( HINF = 0x3ff4B000 );
PROVIDE ( UHCI1 = 0x3ff4C000 );
PROVIDE ( I2S0 = 0x3ff4F000 );
PROVIDE ( UART1 = 0x3ff50000 );
PROVIDE ( I2C0 = 0x3ff53000 );
PROVIDE ( UHCI0 = 0x3ff54000 );
PROVIDE ( HOST = 0x3ff55000 );
PROVIDE ( RMT = 0x3ff56000 );
PROVIDE ( RMTMEM = 0x3ff56800 );
PROVIDE ( PCNT = 0x3ff57000 );
PROVIDE ( SLC = 0x3ff58000 );
PROVIDE ( LEDC = 0x3ff59000 );
PROVIDE ( MCPWM0 = 0x3ff5E000 );
PROVIDE ( TIMERG0 = 0x3ff5F000 );
PROVIDE ( TIMERG1 = 0x3ff60000 );
PROVIDE ( SPI2 = 0x3ff64000 );
PROVIDE ( SPI3 = 0x3ff65000 );
PROVIDE ( SYSCON = 0x3ff66000 );
PROVIDE ( I2C1 = 0x3ff67000 );
PROVIDE ( SDMMC = 0x3ff68000 );
PROVIDE ( EMAC_DMA = 0x3ff69000 );
PROVIDE ( EMAC_EXT = 0x3ff69800 );
PROVIDE ( EMAC_MAC = 0x3ff6A000 );
PROVIDE ( CAN = 0x3ff6B000 );
PROVIDE ( MCPWM1 = 0x3ff6C000 );
PROVIDE ( I2S1 = 0x3ff6D000 );
PROVIDE ( UART2 = 0x3ff6E000 );
