PROVIDE ( UART0 = 0x3f400000 );
PROVIDE ( SPIMEM1 = 0x3f402000 );
PROVIDE ( SPIMEM0 = 0x3f403000 );
PROVIDE ( GPIO = 0x3f404000 );
PROVIDE ( SIGMADELTA = 0x3f404f00 );
PROVIDE ( RTCCNTL = 0x3f408000 );
PROVIDE ( RTCIO = 0x3f408400 );
PROVIDE ( SENS = 0x3f408800 );
PROVIDE ( HINF = 0x3f40B000 );
PROVIDE ( I2S0 = 0x3f40F000 );
PROVIDE ( UART1 = 0x3f410000 );
PROVIDE ( I2C0 = 0x3f413000 );
PROVIDE ( UHCI0 = 0x3f414000 );
PROVIDE ( HOST = 0x3f415000 );
PROVIDE ( RMT = 0x3f416000 );
PROVIDE ( RMTMEM = 0x3f416400 );
PROVIDE ( PCNT = 0x3f417000 );
PROVIDE ( SLC = 0x3f418000 );
PROVIDE ( LEDC = 0x3f419000 );
PROVIDE ( MCP = 0x3f4c3000 );
PROVIDE ( TIMERG0 = 0x3f41F000 );
PROVIDE ( TIMERG1 = 0x3f420000 );
PROVIDE ( GPSPI2 = 0x3f424000 );
PROVIDE ( GPSPI3 = 0x3f425000 );
PROVIDE ( SYSCON = 0x3f426000 );
PROVIDE ( I2C1 = 0x3f427000 );
PROVIDE ( CAN = 0x3f42B000 );
PROVIDE ( APB_SARADC = 0x3f440000 );
PROVIDE ( USB0     = 0x60080000 );
PROVIDE ( ToBeCleanedUpBelow = 0x00000000 );
