# Override some defaults so BT stack is enabled
# by default in this example
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BLE_ONLY=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BR_EDR_ONLY=n
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BTDM=n
CONFIG_BTDM_MODEM_SLEEP=n
CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DATA_DEVICE=y
CONFIG_BTDM_BLE_MESH_SCAN_DUPL_EN=y
CONFIG_BT_GATTS_SEND_SERVICE_CHANGE_MANUAL=y
CONFIG_BT_BTU_TASK_STACK_SIZE=4512

# Override some defaults of ESP BLE Mesh
CONFIG_BLE_MESH=y
CONFIG_BLE_MESH_FAST_PROV=y
CONFIG_BLE_MESH_MAX_PROV_NODES=6
CONFIG_BLE_MESH_PBA_SAME_TIME=3
CONFIG_BLE_MESH_PB_GATT=y
CONFIG_BLE_MESH_CRPL=60
CONFIG_BLE_MESH_MSG_CACHE_SIZE=60
CONFIG_BLE_MESH_ADV_BUF_COUNT=200
CONFIG_BLE_MESH_TX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_RX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_TRACE_LEVEL_ERROR=y
CONFIG_BLE_MESH_CFG_CLI=y

CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_240=y
CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ=240
CONFIG_MEMMAP_SMP=y

CONFIG_ESP_SYSTEM_EVENT_TASK_STACK_SIZE=4096

CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_RX_BUFFER_NUM=16
CONFIG_ESP32_WIFI_DYNAMIC_RX_BUFFER_NUM=64
CONFIG_ESP32_WIFI_DYNAMIC_TX_BUFFER_NUM=64
CONFIG_ESP32_WIFI_AMPDU_TX_ENABLED=y
CONFIG_ESP32_WIFI_TX_BA_WIN=32
CONFIG_ESP32_WIFI_AMPDU_RX_ENABLED=y
CONFIG_ESP32_WIFI_RX_BA_WIN=32

CONFIG_FREERTOS_UNICORE=n
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000

CONFIG_ESP_INT_WDT=n
CONFIG_ESP_TASK_WDT=n

CONFIG_LWIP_TCP_SND_BUF_DEFAULT=65534
CONFIG_LWIP_TCP_WND_DEFAULT=65534
CONFIG_LWIP_TCP_RECVMBOX_SIZE=64
CONFIG_LWIP_UDP_RECVMBOX_SIZE=64
CONFIG_LWIP_TCPIP_RECVMBOX_SIZE=64
CONFIG_LWIP_ETHARP_TRUST_IP_MAC=n

CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_40M=y
CONFIG_LWIP_IRAM_OPTIMIZATION=n

CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y
