快速入门
===========================

本节主要介绍如何使用 CherryECAT。当前我们推荐在以下开发板中使用 CherryECAT。

- HPMicro 系列开发板
- RT-Thread Titan、 etherkit、RuiQing 开发板

ethercat 命令行
-----------------

我们提供了一个简单的命令行工具 `ethercat` 用于测试 CherryECAT 功能。为了方便使用过 IgH 的 linux 用户过渡，格式部分参考的是 IgH。

- **ethercat start**: 启动主站 PDO 定时器，切换所有 slaves 到 OP 状态，后续参数依次为主站定时器周期（单位微秒）和 CIA402 模式（可选，默认为 0），支持的 CIA402 模式有：

.. code-block:: c
   :linenos:

    #define EC_CIA402_OPERATION_MODE_NO_MODE 0x00
    #define EC_CIA402_OPERATION_MODE_CSP     0x01
    #define EC_CIA402_OPERATION_MODE_CSV     0x02
    #define EC_CIA402_OPERATION_MODE_CSP_CSV 0x03
    #define EC_CIA402_OPERATION_MODE_CST     0x04
    #define EC_CIA402_OPERATION_MODE_HOME    0x05

- **ethercat stop**: 停止主站 PDO 定时器，切换所有 slaves 到 PREOP 状态
- **ethercat master**: 用于查看主站状态，数据统计等信息
- **ethercat rescan**: 重新扫描总线
- **ethercat slaves**: 查看从站信息，使用 `-p` 参数选择指定从站，使用 `-v` 参数查看详细信息
- **ethercat pdos**: 查看 PDO 映射信息，使用 `-p` 参数选择指定从站
- **ethercat states**: 请求从站状态转换， 使用 `-p` 参数选择指定从站，状态需要从 `ec_slave_state_t` 枚举中选择并以十六进制输入
- **ethercat coe_read**: 通过 CoE 读取 SDO, 使用 `-p` 参数选择指定从站，后续参数依次为 index, subindex, 如果忽略 subindex 则使用 sdo complete 模式
- **ethercat coe_write**: 通过 CoE 写入 SDO，使用 `-p` 参数选择指定从站，后续参数依次为 index, subindex, data，不使用 sdo complete 模式
- **ethercat foe_read**: 通过 FoE 读取文件, 使用 `-p` 参数选择指定从站，后续参数依次为 filename, pwd 和 16进制数组，数组从低位到高位输入
- **ethercat foe_write**: 通过 FoE 写入文件，使用 `-p` 参数选择指定从站，后续参数依次为 filename, pwd 和 16进制数组，数组从低位到高位输入
- **ethercat eoe_start**: 启动 EoE 功能
- **ethercat pdo_read**: 读取过程数据，使用 `-p` 参数选择指定从站
- **ethercat pdo_write**: 写入过程数据，使用 `-p` 参数选择指定从站，后续参数依次为 offset 和 16进制数组，数组从低位到高位输入，offset 表示写入数据在 PDO 中的偏移位置
- **ethercat sii_read**: 读取 SII 数据， 使用 `-p` 参数选择指定从站
- **ethercat sii_write**: 写入 SII 数据， 使用 `-p` 参数选择指定从站
- **ethercat wc**: 查看主站工作计数器
- **ethercat perf**: 性能测试， 使用 `-s` 参数开始，使用 `-v` 参数查看测试结果，使用 `-d` 参数停止测试

典型使用流程
-----------------

- 调用 `ec_master_init` 初始化主站
- 为每个 slave 配置 config 参数，包括 PDO 映射、DC 同步等， `ec_slave_config_t` 结构体定义如下：

.. code-block:: c
   :linenos:

    typedef struct {
        ec_sync_info_t *sync;                           /**< Sync manager configuration. */
        uint8_t sync_count;                             /**< Number of sync managers. */
        ec_pdo_callback_t pdo_callback;                 /**< PDO process data callback. */
        uint16_t dc_assign_activate;                    /**< dc assign control */
        ec_sync_signal_t dc_sync[EC_SYNC_SIGNAL_COUNT]; /**< DC sync signals. */
    } ec_slave_config_t;


    // 举例从协议栈提供的部分 slave 信息中寻找 sync 信息，并进行配置
    for (uint32_t i = 0; i < global_cmd_master->slave_count; i++) {
        ret = ec_master_find_slave_sync_info(global_cmd_master->slaves[i].sii.vendor_id,
                                              global_cmd_master->slaves[i].sii.product_code,
                                              global_cmd_master->slaves[i].sii.revision_number,
                                              motor_mode,
                                              &slave_config[i].sync,
                                              &slave_config[i].sync_count);
        if (ret != 0) {
            EC_LOG_ERR("Failed to find slave sync info: vendor_id=0x%08x, product_code=0x%08x\n",
                        global_cmd_master->slaves[i].sii.vendor_id,
                        global_cmd_master->slaves[i].sii.product_code);
            return -1;
        }

        slave_config[i].dc_assign_activate = 0x300;

        slave_config[i].dc_sync[0].cycle_time = atoi(argv[1]) * 1000;
        slave_config[i].dc_sync[0].shift_time = 1000000;
        slave_config[i].dc_sync[1].cycle_time = 0;
        slave_config[i].dc_sync[1].shift_time = 0;
        slave_config[i].pdo_callback = ec_pdo_callback;

        global_cmd_master->slaves[i].config = &slave_config[i];
    }

.. note:: 定义的 config 变量需要是全局变量

- 配置主站 master 相关参数，包括 `cycle_time`、 `shift_time`、 `dc_sync_with_dc_ref_enable` 等

  - `cycle_time` 代表主站定时器的周期，单位为纳秒。
  - `shift_time` 代表相对于 cycle_time 的滞后时间，单位为纳秒，通常设置为 20% 的 cycle_time。
  - `dc_sync_with_dc_ref_enable` 代表 DC 同步是与主站时钟同步还是和第一个带有 DC 的从站同步。通常推荐和从站同步。

- 最后调用 `ec_master_start` 启动周期性传输，如果从站没有扫描就调用，则会一直死等，直到所有从站扫描完成。

.. code-block:: c
   :linenos:

    global_cmd_master->cycle_time = atoi(argv[2]) * 1000;       // cycle time in ns
    global_cmd_master->shift_time = atoi(argv[2]) * 1000 * 0.2; // 20% shift time in ns
    global_cmd_master->dc_sync_with_dc_ref_enable = true;       // enable DC sync with dc reference clock
    ec_master_start(global_cmd_master);

- 对于时间敏感的 PDO 处理，可以在设置的 `pdo_callback` 中进行。对于不敏感的，异步的处理，则可以使用 `ec_master_get_slave_domain_*` 系列函数进行读写。