CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BLE_ONLY=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BR_EDR_ONLY=n
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BTDM=n
CONFIG_BTDM_MODEM_SLEEP=n
CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DATA_DEVICE=y
CONFIG_BTDM_BLE_MESH_SCAN_DUPL_EN=y
CONFIG_BT_BTU_TASK_STACK_SIZE=4512

#| Proxy  | PB-GATT | Proxy Client |
#| Enable | Enable  | Disable      |
CONFIG_BLE_MESH=y
CONFIG_BLE_MESH_PROVISIONER=y
CONFIG_BLE_MESH_PB_GATT=y
CONFIG_BLE_MESH_SETTINGS=y
CONFIG_BLE_MESH_CFG_CLI=y
CONFIG_BLE_MESH_HEALTH_SRV=n
CONFIG_BLE_MESH_GENERIC_ONOFF_CLI=y
CONFIG_BLE_MESH_GENERIC_SERVER=n
CONFIG_BLE_MESH_SENSOR_SERVER=n
CONFIG_BLE_MESH_TIME_SCENE_SERVER=n
CONFIG_BLE_MESH_LIGHTING_SERVER=n
