AudioV2 Device
=================

在使用 UAC2.0 时，需要注意以下几点：

- 在使用windows 时，当修改描述符任意参数时，必须同步修改字符串描述符，并且卸载驱动，否则windows会认为设备未更改，继续使用旧的驱动，导致无法识别设备。Linux 不受此限制。
- QQ 群文件中下载 RemoveGhostDev64.exe 可以自动删除所有 USB 注册的驱动信息，无需第一步
- windows 10 uac2.0 功能不完善，请使用 windows 11 测试uac2.0 功能。Linux 不受此限制
- windows 中设置的采样率表范围在多通道时（通道数大于2）计算有误，比如设置 8K~96K，那么实际是大于等于8K 小于96K，而非小于等于96K。Linux 不受此限制
- 禁止在中断中添加打印和耗时操作，否则会影响 USB 按照 interval 传输