# Default settings for testing this example in CI.
# This configuration is not secure, don't use it in production!
# See Flash Encryption API Guide for more details.

CONFIG_SECURE_FLASH_ENC_ENABLED=y
CONFIG_SECURE_FLASH_ENCRYPTION_MODE_DEVELOPMENT=y
CONFIG_SECURE_BOOT_ALLOW_ROM_BASIC=y
CONFIG_SECURE_BOOT_ALLOW_JTAG=y
CONFIG_SECURE_FLASH_UART_BOOTLOADER_ALLOW_ENC=y
CONFIG_SECURE_FLASH_UART_BOOTLOADER_ALLOW_DEC=y
CONFIG_SECURE_FLASH_UART_BOOTLOADER_ALLOW_CACHE=y
CONFIG_SECURE_FLASH_REQUIRE_ALREADY_ENABLED=y
