# Enable single core mode by default
CONFIG_MEMMAP_SMP=n
CONFIG_FREERTOS_UNICORE=y
# 1ms tick period
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
# Enable application tracing by default
CONFIG_ESP32_APPTRACE_DEST_TRAX=y
CONFIG_ESP32_APPTRACE_ENABLE=y
# Enable FreeRTOS SystemView Tracing by default
CONFIG_SYSVIEW_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_TS_SOURCE_TIMER_00=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_OVERFLOW_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_ISR_ENTER_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_ISR_EXIT_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_ISR_TO_SCHEDULER_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_TASK_START_EXEC_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_TASK_STOP_EXEC_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_TASK_START_READY_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_TASK_STOP_READY_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_TASK_CREATE_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_TASK_TERMINATE_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_IDLE_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_TIMER_ENTER_ENABLE=y
CONFIG_SYSVIEW_EVT_TIMER_EXIT_ENABLE=y
# Disable color output in logs
CONFIG_LOG_COLORS=n
# Enable heap tracing to host
CONFIG_HEAP_TRACING_TOHOST=y
